,Nominal Inlet Diameter##LENGTH##INCHES,Minimum Primary Air Flow##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_FEET_PER_MINUTE,Maximum Primary Air Flow##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_FEET_PER_MINUTE,Maximum Fan Air Flow##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_FEET_PER_MINUTE
FDCLP2-DOAS Size 4004, 4.000, 22.000, 400.000, 1775.000
FDCLP2-DOAS Size 4005, 5.000, 27.000, 500.000, 1775.000
FDCLP2-DOAS Size 4006, 6.000, 30.000, 550.000, 1775.000
FDCLP2-DOAS Size 4007, 7.000, 43.000, 800.000, 1775.000
FDCLP2-DOAS Size 4008, 8.000, 56.000, 1100.000, 1775.000
FDCLP2-DOAS Size 4010, 10.000, 94.000, 1775.000, 1775.000
